**Резьбы мелкие упорные**

## Buttress Fine Thread DIN 514

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Типоразмер | Типоразмер | Диаметр сверления, мм |
| S 12 x 2 | 8,528 | 9,000 |
| S 14 x 2 | 10,528 | 11,000 |
| S 16 x 2 | 12,528 | 13,000 |
| S 18 x 2 | 14,528 | 15,000 |
| S 20 x 2 | 16,528 | 17,000 |
| S 22 x 3 | 16,794 | 17,500 |
| S 24 x 3 | 18,794 | 19,500 |
| S 26 x 3 | 20,794 | 21,500 |
| S 28 x 3 | 22,794 | 23,500 |
| S 30 x 3 | 24,794 | 25,500 |
| S 32 x 3 | 26,794 | 27,500 |
| S 34 x 3 | 28,794 | 29,500 |
| S 36 x 3 | 30,794 | 31,500 |
| S 38 x 3 | 32,794 | 33,500 |
| S 40 x 3 | 34,794 | 35,500 |
| S 42 x 3 | 36,794 | 37,500 |
| S 44 x 3 | 38,794 | 39,500 |
| S 46 x 3 | 40,794 | 41,500 |
| S 48 x 3 | 42,794 | 43,500 |
| S 50 x 3 | 44,794 | 39,500 |
| S 52 x 3 | 46,794 | 47,500 |
| S 55 x 3 | 49,794 | 50,500 |
| S 60 x 3 | 54,794 | 55,500 |
| S 65 x 4 | 58,058 | 59,000 |
| S 70 x 4 | 63,058 | 64,000 |
| S 75 x 4 | 68,058 | 69,000 |
| S 80 x 4 | 73,058 | 74,00 |
| S 85 x 4 | 78,058 | 79,000 |
| S 90 x 4 | 83,058 | 84,000 |
| S 95 x 4 | 88,058 | 89,000 |
| S 100 x 4 | 93,058 | 94,000 |
| Buttress Fine Thread | | | |